**LİMAN SAHASINDA SÜRÜCÜLERİN UYMASI GEREKEN KURALLARA İLİŞKİN**

**TAAHHÜTNAME FORMU**

1. Tüm liman sahası işyeridir ve işyerinin belirlediği kural, ikaz ve işaretler geçerli olacaktır.
2. Sürücü aracını terk ederken, koruyucu baret (TS2429 EN397), çelik burunlu ayakkabı (TS EN 203459 ve fosforlu yelek (TE EN 4717 A1) giyecektir.
3. Sürücü yükleme sırasında aracını terk etmeyecek, operasyon sahasında dolaşmayacak, asılı yük altında durmayacak ve asılı yük altından geçmeyecektir.
4. Sürücü liman sahasında iken, aracı içinde veya çevresinde ocak veya tüp yakmayacak, yiyecek, içecek yapıp, tüketmeyecektir.
5. Sıra beklerken araç ile ilgili bakım-tutum, temizlik yapmayacak ve liman sahasına çöp dökmeyecek veya çevre kirliliğine neden olan hiçbir eylemde bulunmayacaktır.
6. Liman sahasına alkollü içki getirmeyecek, bulundurmayacak, içmeyecek veya alkollü olarak liman sahasına girip/dolaşmayacaktır.
7. Operasyon esnasında sürücü araç kasasında veya iş makinesi çevresinde kesinlikle bulunmayacaktır.
8. Operasyon esnasında, posta altındayken liman görevlisinden talimat gelmeden aracını hareket ettirmeyecektir.
9. Aracın ve yükün gereksinimine uygun sürücü belgesi olmadan araç kullanmayacaktır.
10. Liman içerisinde azami hız olan 20 km/saati geçmeyecektir.
11. Liman iş makinelerini kesinlikle sollanmayacaktır.
12. İş makinelerine aracı ile 25 metreden fazla yaklaşmayacaktır.
13. Limanda, araçlar birbirini kesinlikle sollamayacaktır.
14. Araç sürücüleri, araçlarının yanından ayrılmayacak, kilitleyip veya kontak anahtarını üzerinde bırakmayacaktır.
15. Araç sürücüleri, limanda çalışan iş makinelerinin çalışma alanlarına kesinlikle dikkat edeceklerdir. İş makinalarının istif aralarından çıkabileceklerini, ani duruş ve manevra yapabileceklerini bilecektir.
16. Liman iş makinelerine ve vasıtalarına operatör haricinde şahıslar kesinlikle binmeyecektir.
17. Araç sürücüleri, liman iş makinelerinin hareket etme/seyir etme önceliği olduğunu bilerek araçlarını kullanacaktır.
18. Liman eşya ve araçlarına verilen zararlar, zarar veren tarafından tazmin edilecektir.
19. Araç sürücüleri, aracın istiap haddini aşmayacak kadar yük almakla sorumlu olacaktır.
20. Yükün cinsine uygun dorse kullanılacaktır.
21. Gemi operasyonlarında çalışan araç sürücüleri, araçlarını operasyon memurunun işaret ettiği alanda bekletecektir.
22. Vinç altına yük almaya, yük vermeye gelen araç sürücüleri araçlarından inerek, kukalar ile oluşturulmuş Güvenli Çalışma Alanı sınırına geçmeyecektir.
23. Araç üzerinden malın / yükün sızması, taşması, devrilmesi halinde araç sürücüsü sorumlu olacaktır. Dorsesinden dökme yük kaçıran, yük sızdıran araç sürücüleri derhal çevre kirliliğine sebebiyet vermeden önlemini alacaktır.
24. Sürücü, gideceği mesafeye (kısa yada uzun) bakılmaksızın, araç üzerindeki yükün sabitlenmesinden sürücü mesul olacaktır.
25. Sürücülerin, araç dorselerinin üst kapaklarına en ufak zarar verme ihtimali göz önünde bulundurularak, sürücü araç dorselerinin üst kapaklarını açarken azami dikkat gösterecektir.
26. Limana girişte sürücülere verilen giriş evrakları çıkışta tekrar liman kapıya geri verilecektir.
27. Her araç başına en fazla iki (2) kişi liman sahasına giriş yapabilecektir.
28. 18 yaşından küçük çocukların limana girişlerinin yasak olduğu bilinecektir.
29. Araç içerisindeki kıymetli eşyaların sorumluluğu araç sürücülerine ait olacaktır.
30. Sürücüler, olabilecek kaza durumlarında, araçlarını kaza yerinden çekmeden, yetkili güvenlik sorumlusu tarafından tutanak tutulmak üzere bekleyecektir.
31. Sürücüler, olabilecek mazot, benzin, motor yağı ve hidrolik yağ kaçağı, harlama, alev alma, tutuşma vb. olaylarda hemen liman güvenlik birimini haberdar edecektir.
32. Araçlarda yüksek sesle konuşulmayacak ve yüksek sesle müzik dinlenmeyecektir.
33. Araçlara liman sahası içinde akaryakıt konulmayacaktır.
34. Sürücüler, olabilecek ihtiyaçlarını saha operasyon görevlisine bildirecektir.
35. Araç farları giriş kapısından itibaren, işlerini tamamlayıp çıkış yapıncaya kadar (gece-gündüz) açık tutulacaktır. Geceleri araç iç aydınlatma ışıkları yanık halde olacaktır.
36. Araç sürücüleri kılık, kıyafetlerine dikkat edecektir. Üstü çıplak, şort ve terlikle liman sahasında dolaşmayacaktır.
37. Araçlar, sürücüleri dışında yardımcı, yağcı vb. başkası tarafından kullanılmayacaktır.
38. Araç sürücüleri sürücü kabininde uyumayacaktır.
39. Araç sürücüleri geri manevra yaparken, araç arka bölgesinin güvenli olup olmadığını kontrol edecek, varsa işaretçinin vereceği işaret ve komutlara uyacaktır.
40. Gemi operasyonlarında yük alan araç sürücüleri, dorselere brandalarını liman işletmesinin işaretlediği/belirttiği alanda çekeceklerdir. Branda çekilmesi için liman işletmesi tarafından verilen iskeleler kullanılacak olup, İş Sağlığı ve Güvenliği açısından gerekli özenin gösterilmesi zorunludur.
41. Araçların geri gitme ihtimali olduğu takdirde nakliyeci firma tarafından devam eden operasyonlarda işaretçi atanması ve işaretçinin operasyon başında durması gerekmektedir.
42. Dorselere branda çekilmesi gerektiği durumlarda liman işletmesinin tahsis ettiği Branda Platformunda branda hizmetini nakliye firması kendi verecektir.
43. Branda Platformunu kullanması gereken nakliye firması personelinin Yüksekte Çalışma Eğitimlerini almış olmaları sorumluluğu nakliye firmasına aittir.
44. Branda Platformunda çalışacak nakliye firması personelinin kullanması gereken KKD ler (Emniyet Kemeri, lanyart vs) nakliyeci firma tarafından tahsis edilecektir.
45. Branda Platformunu kullanmadan önce platformun kontrolünü nakliye firması personelinin yapması gereklidir.
46. Araçlarda bulunması gerekli olan yangın söndürücü ekipmanlarının kullanılabilir durumda olduğunun kontrolleri liman sahasına girmeden önce şoför tarafından yapılması gerekmektedir.

Sınırlı olmamak kaydıyla 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nda belirtilen ilgili maddelere ilaveten; işyerinin özelliği itibariyle ayrıca yukarıda belirtilen hususları da firmamız adına liman sahasında iş yapan personellerimiz dahil olmak üzere yerine getireceğimizi beyan ve  taahhüt ederiz.

Nakliye Firma Yetkilisi :

Hizmet Verilecek Gemi Adı :

Tarih :

Kaşe/İmza :

**Bu taahhütname, Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri A.Ş tüm hakları saklı kalarak, revize edilebilir.**